Сегодня, вкладывая средства в энергосбережение, 
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Вы не только обеспечиваете собственную экономическую выгоду, Вы обеспечиваете энергетическую безопасность страны!

Уважаемые КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ! 
В соответствии с ВСН 59-88, ДБН В.2.5-23-2003, СП 31-110-2003, для строящихся и реконструируемых жилых домов, управление искусственным освещением лестничных клеток, поэтажных коридоров и площадок перед мусороприемными клапанам необходимо осуществлять выключателями  скрытой установки с выдержкой времени 1-5 мин. на ток до 2А., 220В, 50Гц.

ЦНИИЭП жилища разработаны типовые схемы управления освещением.  В этих схемах применены механические автоматические выключатели с выдержкой времени на отключение типа АВ-01-2,5/220 и АВ-2М. 
Для замены механических автоматических выключателей на более надежные электронные, НПП «ВЭЛ» предлагает Коридорный выключатель освещения КВ1, ТУ У 31.2-309728767-005-2004. Данное устройство было разработано и сертифицировано по заявке ОАО «Киевпроект» - одной из крупнейших проектных организаций жилищно-коммунального профиля Украины. 
Выключатель КВ1 предназначен для замены механических автоматических выключателей типа АВ-01-2,5/220 и АВ-2М, и позволяет автоматически отключать освещение на лестничных площадках, в коридорах, переходах и т.п. через заданный интервал времени. 

Широкое применение коридорных выключателей КВ1 в жилых домах и учреждениях может стать существенным фактором энергосбережения. 
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Конструктивно КВ1 выполнен в клавише с подсветкой европейского производства и размещается в стандартной строительной коробке типа УПК.

Электрически КВ1 включается последовательно со светильниками, аналогично выключателям АВ-01 и АВ-2М. КВ1 используется со светильниками как на лампах накаливания, так и на люминесцентных лампах. 

Включение освещения производится путем нажатия на клавишу выключателя. Выключение контролируется электронной схемой и происходит автоматически, через определенный интервал времени.
Время включения освещения является фиксированным, и оговаривается при заказе, в диапазоне от 1 до 10 минут.

Максимальный ток нагрузки для КВ1− 2,0А, что соответствует мощности в нагрузке до 440Вт.

Детальную информацию по коридорному выключателю КВ1 Вы можете получить, перейдя по ссылке; http://www.wel.net.ua/Russian/PDF/KV1.pdf
Для потребителей на территории Российской Федерации оплата на счет Московского филиала в российских рублях. Возможна доставка в регионы.
Представительство в России : 

ООО «Омега-Сервис» 190020, г.Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, д.45, корпус1, Телефон, факс +7(812) 3061449, мобильный 8(909) 580-88-18 

e-mail: zaharov52@mail.ru 

Представительство в Украине: 

НПП "ВЭЛ" 04136 Украина, г.Киев, ул. Северо-Сырецкая, д.3 

Тел., факс: (38044) 434-83-44 Тел.: (38044) 206-08-12, (38044) 434-83-44, (38044) 200-93-54 

e-mail: mail@wel.net.ua
Internet: http://www.wel.net.ua
Представительство в республике Беларусь: 

УП "Электроспецмонтаж", 220036, Беларусь, г.Минск, ул.Р.Люксембург, 143-120. Телефон/факс: (+37517) 2136610, 2073805, E-mail: faza100@tut.by 

Техническая поддержка: 

НПП "ВЭЛ" 04136 Украина, г.Киев, ул. Северо-Сырецкая, д.3 

Тел., факс: (38044) 434-83-44 Тел.: (38044) 206-08-12, (38044) 434-83-44, (38044) 200-93-54 

e-mail: mail@wel.net.ua
Internet: http://www.wel.net.ua
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